## 采购内容及技术要求

**一、采购内容清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 办公桌 | 1400\*750\*760 | 1.基材：环保中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按 GB18580），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按 HJ 571)。  2.饰面与封边：天然胡桃木实木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致；白木或与贴面相同的实木木材封边，颜色均匀平整。  3.油漆工艺：采用环保水性漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537），油漆面漆和底漆部分VOC≤50g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1%，苯含量≤0.01%，硬度达到3H 级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其 他理化性能符合GB/T 3324标准规定。  4.胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 HJ 2541的要求。  5.功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，内部预留标准 86 线盒孔，强弱电分离设计，翻线盒铝合金拉丝工艺处理。桌板四边倒斜边处理，箱体基座表面钻石型切面，桌面正反面均一致，正面内嵌超纤皮板。  6.五金配件：东泰三节导轨，优质联杆锁具。  7.成品：符合 GB/T 3324《木家具通用技术条件》的要求。 | 50 | 张 | 分多批次供货 |
| 2 | 办公椅 | 标准 | 1. 饰面：黑色环保耐纤皮，保质五年不掉皮，不褪色； 2.海绵：采用裁切高密度泡棉高弹性，密度不低于D35，回弹性50%，压缩永久变形率小于8%，理化性能符合国家现行标准； 3.椅架：白蜡木实木方，抛光打磨无毛刺，整体采用榫结构，牢固耐用，颜色同办公桌胡桃木色； 4.设计符合人体工程学，坐感舒适。 | 50 | 张 | 分多批次供货 |

**二、供应商要求：**

1.供应商应为政采云商家；

2.在温州地区有长期的，完善的售后服务网点。

**三、提供材料及要求：**

1. **营业执照复印件；**
2. **法人或受委托人（提供委托书）身份证复印件和联系电话；**
3. **报价单（以单价计算）；**
4. **技术要求（提供实施方案、质量控制措施、产品性能指标、售后服务等内容）；**
5. **询价材料需密封并盖骑缝章。**